**1包：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **技术参数** |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml，0.45×16 RWSB | 医用级聚丙烯（PP）材质，经环氧乙烷灭菌后，无菌、无热原，无溶血反应，独立包装 |
| 2 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 2ml，0.6×25 TWLB | 医用级聚丙烯（PP）材质，经环氧乙烷灭菌后，无菌、无热原，无溶血反应，独立包装 |
| 3 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml，0.7×32 TWLB | 医用级聚丙烯（PP）材质，经环氧乙烷灭菌后，无菌、无热原，无溶血反应，独立包装 |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml，0.9×38 TWLB | 医用级聚丙烯（PP）材质，经环氧乙烷灭菌后，无菌、无热原，无溶血反应，独立包装 |
| 5 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 20ml，1.6×30 TWCZ | 医用级聚丙烯（PP）材质，经环氧乙烷灭菌后，无菌、无热原，无溶血反应，独立包装，斜面、侧孔 |
| 6 | 一次性使用配药用注射器带针 | 50ml，1.6×30 TWXZ | 医用级聚丙烯（PP）材质，经环氧乙烷灭菌后，无菌、无热原，无溶血反应， |
| 7 | 一次性使用无菌避光注射器 带针 | 50ml 1.2×32 TWLB | 医用级聚丙烯（PP）材质，经环氧乙烷灭菌后，无菌、无热原，无溶血反应，独立包装 |
| 8 | 一次性口腔注射器 | 5ml0.5×38 RWLB | 医用级聚丙烯（PP）材质，经环氧乙烷灭菌后，无菌、无热原，无溶血反应，独立包装 |
| 9 | 一次性使用无菌冲洗器（眼用冲洗器） | 5ml、直型、平头 | 经环氧乙烷灭菌后，无菌、无热原，无溶血反应，独立包装 |
| 10 | 一次性使用输液器带针 | 5.5#、6#、7# | 针头不锈钢材质，软管为医用级PVC或聚丙烯材质，无菌独立包装 |
| 11 | 一次性使用精密过滤输液器 | 5.5#、6#、7# | 针头不锈钢材质，软管为医用级PVC或聚丙烯材质，过滤器孔径≤5μm，无菌独立包装 |
| 12 | 一次性使用避光输液器 | 5.5#、6#、7# | 针头不锈钢材质，软管为医用级PVC或聚丙烯材质，避光范围290nm-450nm，过滤孔径≤5.0μm，无菌独立包装 |
| 13 | 一次性使用输血器 | 9# | ，软管为医用级PVC或聚丙烯材质，无菌独立包装 |
| 14 | 一次性使用无菌注射针 | 4.5#、7#、12# | 针头不锈钢材质，无菌独立包装 |
| 15 | 一次性使用静脉输液针 | 5.5#、6#、 7# | 针头不锈钢材质，无菌独立包装 |
| 16 | 一次性使用静脉血样采集针 | 7#、5.5# | 针头不锈钢材质，无菌独立包装 |
| 17 | 一次性使用输液连接管 | 150cm | 无菌独立包装 |
| 18 | 一次性使用避光压力延长管 | 150cm | 无菌独立包装 |
| 19 | 一次性使用胰岛素泵注射组件（储药器） | CY-13 | 适配郑州瑞宇PH-300型胰岛素泵，无菌独立包装 |
| 20 | 一次性使用胰岛素泵注射组件（输注管路） | GKL-65B 针长6.5mm、管路长700mm | 适配郑州瑞宇PH-301型胰岛素泵，无菌独立包装 |
| 21 | 一次性胰岛素笔配套用针 | 0.25×5mm/31G | 针头不锈钢材质，无菌独立包装 |
| 22 | 无针输注连接装置（正压接头） |  | 无菌独立包装 |
| 23 | 一次性使用肝素帽 |  | 无菌独立包装 |
| 24 | 一次性使用止血带 | 100条/盒 | 无菌独立包装 |
| 25 | 一次性使用三通旋塞 |  | 无菌独立包装 |
| 26 | 一次性使用冲洗器（鼻饲器） | 60ml | 无菌独立包装 |
| 27 | 动脉采血器 | 3ml、22G x 1 | 进口，无菌独立包装 |
| 28 | 一次性精密过滤输液器 | 7# | 针头不锈钢材质，软管为医用级PVC或聚丙烯材质，过滤器孔径≤0.22μm，无菌独立包装 |