B包：
	序号
	产品注册证名称
	规格型号
	技术参数

	1. 
	桡动脉介入穿刺部位止血器
	XX*RF60
	适用于动脉：专门针对桡动脉解剖设计。
采用双重压迫技术，同时压迫动脉穿刺点和近端的动脉血流路径。
典型范围约为 10 - 30 mmHg（或对应毫升数）。临床通常起始于13-15ml（约18-20 mmHg），清晰的视觉压力反馈（通过压力球膨胀程度或数字/刻度表）。
医用级高分子材料，通常无菌、无乳胶，生物相容性好。

	2. 
	血管成型术用套件
	MAP152
	产品包括止血阀、导引导丝插入工具和转矩器械。
止血阀主要由聚碳酸酯、硅树脂、聚四氟乙烯、ABS等材料制成。
导引导丝插入工具根据导引器材质不同分为不锈钢和树脂两类。
转矩器械的材料为聚丙烯和聚碳酸酯。
一次性使用，环氧乙烷灭菌。

	3. 
	导引延伸导管
	各型号
	产品采用快速交换设计
由远端交换导管、斜口、推杆和手柄组成。
交换导管尖端内含显影示标环。
产品涂有亲水涂层。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	4. 
	一次性使用无菌介入配件
	LPJD3
	通道数常见为三联（3个接口）、五联（5个接口）等。
接口规格是鲁尔锁接头。
阀芯旋转平滑，定位清晰
耐高压≥500 psi。
材质为医用级透明聚碳酸酯（PC）。环氧乙烷灭菌‌，单个包装。

	5. 
	一次性使用环柄注射器
	LPHB112
	规格：10ml， 20ml。
采用医用级透明聚丙烯（PP）或聚碳酸酯（PC）。
活塞/芯杆材质使用医用PP或工程塑料。
标准鲁尔锁接头可与导管、延长管、三通阀等器械旋转锁紧，防止在高压注射时接头意外脱落。
单个吸塑盒或 袋密封包装。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	6. 
	一次性使用无菌介入包
	HYM-06
	第一类：手术铺单与洞巾组件：
大单/底单：铺于患者身下，较大尺寸（如180cm x 240cm），通常为蓝色或绿色无纺布，具有防水、抗静电、抗酒精等特性。
洞巾：直接覆盖于穿刺部位，中间有开口（洞孔），尺寸通常为60cm x 70cm或更大。洞孔处集成透明塑料薄膜或带有吸附袋的防渗漏层，用于收集术中流出的血液和冲洗液，并方便观察穿刺点。
治疗巾/小单：用于覆盖特定区域或包裹患者手臂。
第二类：消毒与清洁用品组件：
无菌纱布块：多种规格（如5cm x 5cm， 7.5cm x 7.5cm），用于消毒、擦拭和压迫止血。材质为脱脂棉纱，符合YY/T 0330标准。
药液杯/弯盘：盛放消毒液（如碘伏）或生理盐水。
    第三类：器械与操作组件：
不锈钢碗/盆：用于放置术中器械和小物件。
     持物钳：用于夹取无菌物品。
解剖刀片及刀柄：用于皮肤切开。刀片通常为11#或20#。
连接管/延长管：用于连接鞘管与三通阀等。长度30-60cm，医用PVC材质，
注射器：包括1支10ml或20ml注射器（用于局部麻醉），和1-2支更大的环柄注射器（如20ml，用于冲洗和推注造影剂）
    第四类：止血与敷料组件：
弹力绷带：用于加压固定。具有弹性好、透气、自粘等特点。
压迫止血垫：一块高密度海绵或纱布垫，置于穿刺点上方，增加局部压力。透明敷贴/医用胶带：用于固定导管或覆盖小伤口。
    第五类：其他辅助用品组件：
医用手术膜：用于将洞巾粘贴固定在患者皮肤上。
机头保护罩：用于无菌操作。
器械台布：用于铺设器械台。
包布/外包皮：包裹所有内容物的外层无菌包布。

	7. 
	一次性使用压力传感器
	PT-11600
	传感器头压力范围： -50 mmHg ～ +300 mmHg 或更宽（如 -30 至 +500 mmHg）
长度：1.8m、3m。
包含冲洗阀、限流器、连接管等。



	8. 
	一次性使用冠脉旋磨导管
	各型号
	产品由旋磨导管和旋磨推进器组成。
需提供旋磨介入治疗仪。

	9. 
	旋磨术用导丝
	LMRW330
	产品由芯丝、绕丝及涂层组成。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
货架有效期2年。

	10. 
	血管缝合器系统
	12673
	系统由Perclose ProGlide 缝合器和缝线修整器组成。
缝合器包括两根不锈钢针及缝线。缝线材料为聚丙烯。
规格：3-0。
一次性使用。

	11. 
	锚定球囊扩张导管
	各型号
	球囊直径： 1.25mm ～ 4.0mm，以 0.25mm 或 0.5mm 为增量。常用规格： 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm。
球囊长度： 6mm ～ 15mm。常用规格 8mm、10mm、12mm。


	12. 
	刻痕球囊扩张导管
	各型号
	直径范围： 2.0mm ～ 4.0mm 的多种规格。
球囊长度： 6mm ～ 30mm 的多种长度。
导管工作长度：标准的 135cm 和 150cm 两种选择，覆盖经桡动脉/股动脉入路需求。兼容所有标准的 0.014英寸（0.36mm） 冠脉导丝。
快速交换设计。


	13. 
	一次性使用冠状动脉球囊扩张导管
	各型号
	双短通道快速交换设计。
集双腔微导管与扩张球囊于一体。一根导管上可同步实现导丝超快原位交换、多器械同步输送及血管内锚定。
球囊直径：1.00mm～4.00mm。
球囊长度：6mm～30mm。导
管的有效长度：1400±50mm。
远端导丝腔距离导管远端位置: 8±2mm。
近端导丝腔（RX口）距离导管远端位置: 30～75mm。
球囊压力：8atm。
球囊额定爆破压：16atm。
配导引导管: 6F。
适配导引导丝：.014吋(0.36mm)。球囊标记（射线可探测的标记环）：球囊肩部。

	14. 
	压力延长管
	PM6148
	冠脉手术：常用 90cm或120cm。内径约 0.5mm - 1.0mm。
管壁材料：透明、柔韧、高顺应性的医用级PVC或聚氨酯，便于观察管路内有无气泡。
无菌包装，一次性使用。

	15. 
	高压非顺应性球囊扩张导管
	各型号
	导管由尖端、球囊、管体、导管加强件和导管座组成
带铂铱合金不透射线标记。
导管内腔涂覆油性涂层，远端外部涂覆亲水涂层。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	16. 
	冠状动脉球囊扩张导管
	各型号
	快速交换型球囊扩张导管
由尖端、球囊、导管管身、导管加强座和导管座组成。
球囊材料为Nylon12。
配件再折叠工具。
经环氧乙烷灭菌。

	17. 
	冠状动脉棘突球囊导管
	各型号
	球囊直径：通常为 2.0mm ～4.0mm，以0.25mm或0.5mm递增。
球囊长度：常用 10mm，15mm，20mm 等。
额定爆破压：  6～10 atm（标准型）。
导管工作长度：135cm 或 150cm，以满足经桡动脉或股动脉路径到达心脏冠状动脉。
球囊表面有 3-4排呈螺旋状或纵向排列的微型不锈钢棘突。棘突直立高度约0.2～0.3mm。

	18. 
	切割球囊系统
	各型号
	快速交换型球囊扩张导管
主要由球囊、外管、内管、加强丝、管座、显影标记、尖端管、缓冲管等组成，涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。
球囊材料为嵌段聚醚酰胺弹性体，球囊上有3组或4组不锈钢刀片纵向安装在球囊上。
外管、内管及管座材料为尼龙11、聚乙烯、不锈钢管和聚碳酸酯，显影标记材料为铂铱合金。
环氧乙烷灭菌。

	19. 
	微导管
	60192405
	微导管由管身、示标、座以及应变释放套管组成，带有支撑芯棒。
管身内层为聚四氟乙烯，中层为304不锈钢丝编织网，外层为聚氨酯聚合物及嵌段聚酰胺材料；
导管远端表面带有PVP亲水涂层；
应变释放套管为嵌段聚酰胺；
座为聚碳酸酯材料；
示标为铂铱合金。
经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

	20. 
	双腔微导管
	SA145-33N
	产品包含双腔微导管和冲洗针附件。
双腔微导管主要由头端、管身、保护套管和管座组成，有整体交换腔（OTW腔）和快速交换腔（RX腔），末端有不透射线标记，表面涂有亲水性涂层。
环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。



	序号
	产品注册证名称
	规格型号
	技术参数

	21. 
	植入式心脏起搏器电极导线
	Solia JT 53
	产品由电极导线和附件组成。
电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、叉齿组成。


	22. 
	植入式心脏起搏器电极导线
	Solia S 60
	产品由电极导线和附件组成。
电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、可伸缩固定螺旋组成。

	23. 
	植入式心脏起搏电极导线
	LL10053/LL30058
	产品由电极体和附件组成。
每个包装内含有：
1根配有固定套筒、塑形钢丝和塑形钢丝导入器的电极导线，1个静脉拉钩，2个固定夹，额外塑形钢丝。

	24. 
	植入式心脏起搏电极导线
	Solia JT 53
	产品由电极导线和附件组成。
电极导线由IS-1连接器、导线导体、电极导线体、电极导线固定套管、环形电极、类固醇药套、叉齿组成。

	25. 
	植入式心脏起搏电极导线
	7842
	产品由电极导线和附件组成

	26. 
	可撕开导管鞘套件
	SCW-PIS-0714
	产品由可撕开导管鞘、扩张器、穿刺针、导丝、注射器和手术刀组成。
经环氧乙烷灭菌，

	27. 
	双极临时起搏电极导管
	401771
	导管型号常见TF系列
长度通常为100cm 或110cm
导管外径： 5 Fr、6 Fr 或 7 Fr。
通常由柔软、抗折的医用级聚氨酯或硅胶材料制成，兼具良好的推送性、跟踪性和组织相容性。
双极设计，起搏和感知回路均在导管头端，无需体表电极作为回路。
连接器类型：标准香蕉插头或特定锁定式连接器，最常见为预塑J形或半弧形，起搏阈值在急性期（刚放置时）通常要求 < 1.0 V 
    感知灵敏度：能够感知到 > 5.0 mV 的R波（心室腔内电图振幅）。
电极-组织界面的阻抗： 400 ～ 1500 Ω，与电极面积和接触情况相关。
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