C包 泌尿:
	序号
	耗材名称
	规格
	技术参数

	1
	[bookmark: OLE_LINK178]一次性使用包皮环切吻合器
	13型、18型、26型、30型
	主要由钟型龟头座、缝合钉、环形钉仓、外壳、顶体、环形切割刀、回位弹簧、顶体帽、活动连杆、手柄、调节旋钮、保险扣、钉仓盖、扎带和/或丝线、垫圈（选配）等组成、经环氧乙烷灭菌、产品无菌。

	2
	一次性使用硅胶导尿管
	三腔标准型
	 硅胶材质，18Fr、20Fr、22Fr
单独包装，无菌提供

	3
	一次性半自动活检针
	[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK174]BN-OCR-2/1815
	针管与针芯组合
1.活检针由内外双层结构组成：
外层为套管针，用于穿刺并固定目标组织；
内层为带凹槽的切割针，通过弹簧机构快速弹射切割组织
规格：18G-130mm
单独包装，无菌提供

	[bookmark: _Hlk235796561]4
	一次性使用输尿管支架
	[bookmark: OLE_LINK164]VDK-USF-1526B
	单独包装，无菌提供

	5
	尿动力管
	PT-IIIQ：全规格
	PT-IIIQ： 2.0mm(F6)、2.3mm(F7)、2.6mm(F8)、2.8mm(F9)、3.3mm(F10)、3.8mm(F12)全规格

	6
	直肠测压管
	CY-III型：全规格
	CY-III型：F6、F7、F8全规格
单独包装，无菌提供

	7
	直肠测压管
	CY-III型：全规格
	CY-III型：F6、F7、F8全规格
单独包装，无菌提供

	8
	尿动力管
	PT-IIQ型：全规格、PT-IIZQ型:全规格
	由管体和塑配件组成，应采用软聚氯乙烯塑料或者医用聚氨酯材料制成。
PT-IIQ型、PT-IIZQ型:全规格

	9
	尿动力管
	CP-A、CP-L、CP-I、 CP-P、CP-M各规格
	由管体和塑配件组成，应采用软聚氯乙烯塑料或者医用聚氨酯材料制成。
CP-A、CP-L、CP-I、 CP-P、CP-M各规格

	10
	尿道悬吊带
	2618012、2618007
	2618012、2618007

	11
	一次性使用尿动力测压管
	F6、F7、F8
	F6、F7、F8
单独包装，无菌提供

	12
	一次性使用J型导管
	单J型F7
	单J型：F7
单独包装，无菌提供

	13
	一次性使用电子膀胱内窥镜导管
	[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK176]ZN-YRP-A
	PC515
单独包装，无菌提供

	[bookmark: _Hlk235796477]14
	[bookmark: OLE_LINK177]一次性使用微创扩张引流套件
	Y型 18FrX13cm
	由扩张管、鞘管、接头（直型或Y型）、密封帽（如有）、直型引流管、导引针、导丝、J型导管、助推管、引流瓶、定位环和手术刀组成
选配配置直型引流管、导引针、导丝、J型导管、助推管、引流瓶、定位环和手术刀等配件。
Y型18Fr*13cm（3扩1鞘组合装）
Y型18Fr*17cm（3扩1鞘组合装）
单独包装，无菌提供



呼吸系统：
	序号
	耗材名称
	规格型号
	技术参数

	1
	一次性使用细胞刷
	MTN-XB-30/120-B 
	 适用于用于气管镜下诊断，直径≤1.8mm，最小内镜通道≥1.8mm，有效工作长度≥1200mm

	2
	一次性使用内窥镜取样钳
	GM-FB-A-S-18-1200
	适用于组织活检，钳头直径≤1.8mm，最小通道≥2.0mm

	3
	内窥镜用异物钳（消化介入）
	/
	适用支气管镜下取异物， 钳道≥2.0mm

	4
	一次性使用内窥镜喷洒管
	GM-SC-B-18-1800
	适用镜下喷洒药物，钳道≥2.0mm

	5
	一次性使用电圈套器
	GM-SD-18-1200-20
	适用切除肿物，钳道≥2.0mm，须与院内目前使用的德国宝娃电刀匹配

	6
	可重复使用支气管镜管道清洁刷
	奥林巴斯290系列支气管镜
	适用内镜清洗，奥林巴斯290系列支气管镜用

	7
	一次性内镜用软性导引套管
	MAJ-1058（8.4mm内径）
	胸腔镜检查，内径≥8.4mm

	8
	一次性咬嘴
	YZ-2
	适用肺功能检查

	9
	气管支气管支架
	直筒型：M系列全规格
	适用于恶性肿瘤引起的气道狭窄，由自扩张金属支架和推送导管组成。支架由镍钛合金制成，带有聚氨酯覆膜，尼龙释放线将支架固定在推送导管上。支架两端带有保持线。推送导管由球状头端、轴杆、牵拉环和手柄组成。

	10
	覆膜气管支架
	分叉型：MTN-QY系列分叉型全规格
	适用于恶性肿瘤引起的气道狭窄。自扩张式覆膜气管支架，支架形状为Y型，推送式植入器。

	11
	一次性使用气道导丝
	GW-80-180-C1
	导丝近端外径尺寸为0.88 mm(符合行业通用的0.035英寸导丝标准)，提供优异的支撑力与通过性的平衡，内部结构采用“芯丝-绕丝”经典结构，高强度不锈钢芯丝提供主体支撑力和推送力，精密缠绕的外层绕丝确保导丝的柔韧性和抗疲劳性。头端为柔性无创设计，通常通过芯丝的渐细变径或弹簧圈软化处理实现，确保在接触组织时弯曲而非刺穿，最大化手术安全性。 具有较高的纵向支撑力，能为导管、球囊、支架等后续器械的置入提供稳定的“轨道”，防止在推送过程中发生弯曲或移位。在提供强支撑的同时，导丝整体保持良好的通过性，能顺应复杂的解剖结构，跟踪性好用于引导气管支架植入

	12
	消化道、气道球囊扩张导管
	TRND-126018球囊、TRND-146018球囊
	由座、主体管、示标、球囊、芯棒、球囊保护器组成。

	13
	一次性气道三级球囊扩张导管
	全型号
	一次性气道三级球囊扩张导管由连接件组件、导管球囊、显影环、软头、支撑丝、二通旋塞组成。产品根据球囊直径不同分为6种规格，根据球囊长度的不同尺寸分为么种规格，共计10种规格。该产品以无菌快态提供，印经环氧乙烷灭菌。一次性使用。用于气管狭窄的扩张或者辅助扩张治疗用。

	14
	一次性使用支气管封堵导管
	普通型：BBT0109/BBTO107、预充气型：BBTO209/BBTO207
	

	15
	镍钛记忆合金呼吸道支架
	NTJ全规格
	包含支架及支架植入器。

	16
	一次性使用内窥镜活体取样针（消化介入）
	DT-EN-W320-09/14-18/12
	适用内窥镜组织活检，针直径0.9mm,长度14mm。外管直径1.8mm，长度1200mm，钳道≥2.0mm，带配套20ml抽吸器。

	17
	气管异物回收网篮
	M00513200，网篮打开直径12mm M00513210，网篮打开直径16mm
	适用于支气管镜下取异物，进口

	18
	一次性内镜用软管式活组织取样钳
	FB-28U-B4，齿口，带针
	适用于钳取组织，齿口，带针

	19
	球囊扩张导管
	8.10.12.14各型号
	

	20
	气管支气管支架（硅酮支架）
	直筒型，Y型
	该产品由医用硅橡胶制成，不含射线可探测性物质，根据长度、直径，壁厚、形状不同分为规格型号，H2O2等离子灭菌适用于恶性肿瘤引起的气道狭窄。

	21
	安全-T-管
	52011R/52012R
	该产品为T形管状物，由硅橡胶、二氧化钛和硫酸钡构成。无菌状态提供，一次性使用。该产品用于维持足够的气道建的。维持足够的气道，给狭窄的或重建的气管提供支撑。适用于恶性肿瘤引起的气道狭窄，进口

	22
	气道封堵球囊
	12mm.14mm
	

	23
	一次性使用内窥镜注射管
	GM-IN-A-18-1200-25-4
	适用粘膜下注射药物，钳道≥2.0mm


[bookmark: _GoBack]注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。




